입찰공고(제2018-17호)

1. 입찰에 붙이는 사항

○ 공고내용 ： 건축물 하부구조 내진설계 파일럿 테스트 연구용역

○ 용역의 개요

- 용역명 : 건축물 하부구조 내진설계 파일럿 테스트

- 연구내용

◇ 기존 건축물(연구 대상 공동주택 2동 선정) 기초구조 현황 분석 및 내진성능
강화 관점 재설계(대안설계)

‧ 대상건물의 기초 설계, 시공 상태 및 적용 하중 검토, 기초(말뚝) 구조
내진성능 측정

‧ 기존건축물의 기초구조 지진안전성을 강화하기 위한 PHC 말뚝 및 강관 말뚝
적용 재설계

◇ 기초구조 강관파일 및 PHC파일 적용 성능기반설계 시 내진성능 데이터 확보

(성능기반설계에 따른 비선형해석 수행)

‧ 2동의 파일럿 테스트 건물에 대하여 비선형 해석 수행

‧ SC, SD 지반조건 및 DBE, MCE 수준의 지진에 대한 비선형 해석수행

‧ 파일(강관, PHC) 형태에 따른 시공 안전성‧경제성‧효율성 데이터 도출

- 기  간 : 2018.6~2018.9.(계약일로부터 3개월)

중간보고 1회(8월), 최종보고 1회(9월)

2. 입찰등록 기간 및 방식： 2018. 6. 5(화)～2018. 6. 12(화) 17:00
/사무국에 등기우편, 혹은 직접 방문 통하여 입찰 관련 서류제출

* 회원사의 조기 계약 완료 요청에 따라 공고기간을 5일로 단축

(근거 : 협회 계약사무처리예규 9조 2항 ‘입찰공고는 입찰일의 전일부터 기산하여 10일 이전에 행하여야
한다. 다만, 긴급을 요하는 사항 또는 재입찰의 경우에는 5일까지 단축할 수 있다.‘

3. 심사 평가 : 2018년 6월 중

4. 낙찰자 결정

○ 평가위원(강관협의회 강관파일전문위원회 회원사 위원 및 사무국 등 총 3인으로 구성)들의 평가결과를 종합하여 최고득점 업체를 선정

- 제출서류를 심사 후 적격업체를 대상으로 평가

- 평가기준 : 수행능력(30%), 과업에 대한 이해(25%), 추진인력구성(25%), 예산부문(20%)

○ 서류심사 적격업체에 발표/심사평가일 개별 유선통보 예정

6. 신청서류

가. 입찰참가신청서 (협회 소정양식) 및 연구계획서                            1부

(입찰금액은 연구계획서에 명기할 것)

나. 인감증명서(대표자) 및 사용인감계(사용인감 사용시)                                               1부

다. 위임장(대리인이 신청 또는 입찰에 참가할 경우)                           1부

라. 사업자등록증 사본                                                       1부

마. 최근 3년 이내의 건축구조설계기준 제정 용역실적증명서 또는 계약서 사본    1부

바. 입찰보증금(입찰금액의 5/100 이상에 해당하는 입찰이행보증보험 증권)

- 낙찰자가 낙찰일로부터 3일이내에 계약을 체결하지 않을 경우 입찰보증금은 우리 협회에 귀속됨

7. 참조사항

가. 입찰참가 접수 전 방문하여 용역개요에 대해 청취 후 접수 요망

나. 문의사항 연락처 ： 한국철강협회 수요개발실 (전화：02-559-3586)

2018. 6. 5

한국철강협회 강관협의회  사무국

용역입찰유의서

우리 협회 『건축물 하부구조 내진설계 파일럿 테스트』용역 입찰에 있어 입찰자는 다음 사항을 유의하여 주시기 바랍니다.

1. 용역은 입찰공고의 「1. 입찰에 붙이는 사항」와 같으며 기타 필요한  사항은 우리협회 지시에 따라야 합니다.

2. 입찰참가자는 대표자 또는 위임장을 소지한 자여야 합니다.

3. 입찰가격의 담합 또는 입찰 방해 등 공정과 질서를 문란시키는 참가자는 참가자격 박탈과 동시에 퇴장을 명할 수 있습니다. 또한, 입찰공고의 제6조 마항에 의거 용역실적증명서를 제출하게 되어 있는 바, 제출된 해당 업체의 자료에 의한 실적에 대하여 협회가 판단하여 미흡할 경우 입찰참가 자격을 거부할 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

4. 입찰공고의「1. 입찰에 붙이는 사항」에 따라 입찰금액은 총액(부가세 포함)기준임.

5. 낙찰자는 낙찰 선언 후 3일 이내에 계약을 체결하여야 하며, 기일 내에 낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 때에는 당해 입찰보증금 전액은 우리 협회에 귀속됩니다.

6. 계약이후 발생되는 일체의 비용은 계약서에 명시되어 있는 계약금액에 포함되어 있는 것으로 간주합니다.

2018.  6.  5

한국철강협회 강관협의회 사무국

입 찰 참 가 신 청 서

1. 공 고 번 호 ： 제 2018 - 17 호

2. 입 찰 건 명 ： 건축물 하부구조 내진설계 파일럿 테스트

상기 입찰 건에 대하여 입찰공고사항, 입찰유의서 및 귀 협회 계약사무처리

예규에 준거하여 입찰에 참가하고자 신청합니다.

2018 .   .

주    소 ：

상    호 ：

대 표 자 ：              (인)

연 락 처 ：

한국철강협회 강관협의회 사무국장 귀하

붙임 1. <연구 추진 개요>

연구명	ｏ 건축물 하부구조 내진설계 파일럿 테스트
취지 및 목적	ｏ 건축물의 지진안전성을 확보하기 위하여 건축물 기초구조에 대한 내진성능 확보가 요구 - 기초구조 내진성능을 고려한 파일(강관, PHC) 적용 설계‧시공 시 안전성, 경제성과 관련된 객관적인 데이터를 확보하여, - 향후 건축구조기준 상에 기초구조 내진성능 관련 규정이 명시되도록 개정할 필요
연구내용	ｏ 기존 건축물(연구 대상 공동주택 2동 선정) 기초구조 현황 분석 및 내진성능 강화 관점 재설계(대안설계) - 대상건물의 기초 설계, 시공 상태 및 적용 하중 검토, 기초(말뚝) 구조 내진성능 측정 - 기존건축물의 기초구조 지진안전성을 강화하기 위한 PHC 말뚝 및 강관 말뚝 적용 재설계 ｏ 기초구조 강관파일 및 PHC파일 적용 성능기반설계 시 내진성능 데이터 확보 (성능기반설계에 따른 비선형해석 수행) - 2동의 파일럿 테스트 건물에 대하여 비선형 해석 수행 - SC, SD 지반조건 및 DBE, MCE 수준의 지진에 대한 비선형 해석수행 - 파일(강관, PHC) 형태에 따른 시공 안전성‧경제성‧효율성 데이터 도출
추진체계	ｏ 강관파일전문위원회 회원사– 자문위원 – 연구용역기관 * 연구용역기관 선정을 위한 공개경쟁입찰 실시
세 부 추진일정	ｏ 연구기간: 20018.06-2018.9. - 6월 : 연구 수행팀 구성, 업무 분담, 추진 방안 구체화 - 7월 : 대상 건축물에 대한 비선형 시간이력 해석 - 8월 : PHC 및 강관 말뚝에 대한 해석 및 설계 - 9월 : PHC 및 강관말뚝 별 경제성 비교 결과도출 및 보고서 작성
기대효과	ｏ 건축물의 지진안전성 확보를 위한 하부구조(말뚝기초) 설계 기준 규정 강화 당위성 제고 ｏ 파일의 소재, 형태에 따른 안전성, 시공경제성‧효율성 데이터를 토대로 강관파일의 우수성을 객관적으로 입증

붙임 2. <제안서 포함 요구 내용 >

1. 기관개요

ㅇ 설립연도, 기관조직, 총인원, 연구인력 등

- 본 조사․연구 투입인력 소개 (주요 경력 및 근속기간 등 포함)

- 투입인력이 당해 조사․연구 수행에의 적합성

․현재 참여중인 타 용역 및 향후 계획 유무 등 포함

ㅇ 조사․연구과제 관련 조사(연구) 실적

2. 조사․연구계획의 개요

ㅇ 조사목표, 조사체계, 방법, 조사활동계획 등

3. 조사․연구 수행의 내용

가. 조사․연구 내용 및 범위

나. 구체적 조사․연구 체계 및 일정 등

4. 소요 연구비

ㅇ 인건비(책임연구원, 연구원, 보조원 등), 경비(구조해석프로그램 SW구매 및 사용 , 자료분석, 인쇄비, 회의비 ), 일반관리비(인건비, 경비를 합한 금액의 10%이하를 계상), 부가세 등 구체적으로 작성

5. 기타 참고자료

ㅇ 인용부분, 타 연구기관의 자료 등은 구체적으로 표시

- 논문, 도서 : 제목, 저자, 출판사, Page, 저널명 등 기재